ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ЭКОЭЛЬ**

**ОЧИСТИТЕЛЬ-ИОНИЗАТОР-ДЕЗИНФЕКТОР**

**Общие положения**

Данный бытовой прибор должен использоваться только по явно указанному назначению, а именно в качестве бытового очистителя воздуха. Любое другое использование считается ненадлежащим и поэтому опасным. Ненадлежащее, неправильное или безответственное использование и/или ремонт, осуществленные неквалифицированным персоналом, освобождают изготовителя от любой ответственности за возникшие повреждения, и подвергает вас опасности.

После снятия упаковки, убедитесь, что воздухоочиститель полностью укомплектован и не имеет внешних повреждений.

**Комплект поставки**

- воздухоочиститель-ионизатор-дезинфектор «ЭКОЭЛЬ» - 1шт.

- упаковочный комплект - 1шт.

- инструкция по эксплуатации - 1шт.

- сетевой адаптер - 1шт.

**Принцип работы прибора**

Прибор создает высокочастотный электрический ток, который легко расщепляет запахи, вредные газы, убивает бактерии, микробы, удаляет аллергены и другие вредные химические соединения из воздуха.

**Технические особенности**

Компактность.

Можно установить в любом месте.

Не требуется система вентиляции.

Работает бесшумно.

Не применяет химических веществ.

Простота при обслуживании.

Низкое энергопотребление.

Комплексная очистка воздуха.

Смена воздуха в обрабатываемом помещении не должна превышать 3-5% от общего объема.

Ограничение по температуре в помещении: от -10 град. до + 50 град.

Отсутствуют сменные и движущие элементы, что улучшает ресурс работы прибора.

Работа прибора не оказывает отрицательного эффекта на окружающую среду.

Наличия сменных фильтров – нет.

Программирование времени работы не предусмотрено.

Существует автоматическое саморегулирование прибора.

**Функции прибора**

Создает оптимально сбалансированную пропорцию отрицательных и положительных аэроионов, необходимых для правильной работы организма человека.

Функции очистки и дезодорации воздуха, предотвращения гниения, стерилизации, длительное время действия.

Устраняет все известные микробы, вирусы, аллергены, запахи, дым, газы, пыль, грибковые споры, частицы плесени, фенолы, смолы, формальдегиды, толуол и т. д.

Увеличивает срок хранения продуктов питания в домашних условиях и на производстве.

Препятствует распространению заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем в местах общественных скоплений людей.

Уменьшает негативное влияние выхлопных газов автотранспорта на пассажиров.

Способствует улучшению общего состояния животных, уменьшает падеж и заболевание скота и птицы.

**Технические характеристики**

Потребляемая мощность – 3 -300 Ватт (зависит от модели прибора).

Производительность – 50 - 1000 куб. м. в час (зависит от модели прибора, от влажности воздуха и уровня загрязнения помещения).

Напряжение питания прибора – 6-24 Вольт (от бортовой сети автомобиля или от электрической сети (220 Вольт) через адаптер питания).

Уровень шума при включенном приборе – отсутствует.

Внутренние сменные фильтрующие элементы – отсутствуют (прибор не требует обслуживания).

Минимальные габаритные размеры – 25\*14\*14 см (зависит от модели прибора).

**Эксплуатация** не требует дополнительных знаний.

**Установка**

Распакуйте воздухоочиститель.

Осмотрите на предмет повреждений.

Обязательно тщательно изучите данную инструкцию.

Установите шнур в розетку питания и включите тумблер на задней части воздухоочистителя.

Настраивать и регулировать не надо.

**Меры предосторожности**

Перед началом использования воздухоочистителя внимательно прочитайте и сохраните это руководство по эксплуатации. Воздухоочиститель не предназначен для использования детьми и недееспособными взрослыми без надлежащего присмотра. Располагайте прибор в недоступном для детей месте.

Прибор предназначен для работы при напряжении сети 220-240 вольт.

Поддерживайте в чистоте корпус воздухоочистителя.

Используйте воздухоочиститель только по назначению в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.

Не используйте воздухоочиститель в местах использования или хранения горючих газов или огнеопасных материалов.

Не допускайте свисания и запутывания сетевого шнура, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям.

Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и сам воздухоочиститель на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода прекратите использование воздухоочистителя.

Во избежание замыкания категорически запрещается попадание влаги на прибор, а также проникновение внутрь какими-либо предметами или инструментами.

Держите устройство вдали от отопительных приборов.

Не наклоняйте воздухоочиститель и не ставьте на него никакие посторонние предметы,

Устанавливайте воздухоочиститель таким образом, чтобы не было никаких препятствий для циркуляции воздуха вокруг него.

Не кладите никакие предметы внутрь него.

Не устанавливайте воздухоочиститель в непосредственной близости от электронной аппаратуры. Расстояние от воздухоочистителя до электронной аппаратуры должно быть не менее чем 2 метра.

Не допускайте прямого воздействия солнечного света на устройство – это может привести к деформации и порче поверхности корпуса.

Не устанавливайте воздухоочиститель на наклонной поверхности, не подвергайте его толчкам или ударам.

Не допускайте повреждения корпуса или других деталей.

Не блокируйте отверстия для входа и выхода воздуха.

Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстия для входа и выхода воздуха.

Не разбирайте устройство и не производите ремонт собственными силами.