**Самогонный аппарат Феникс "Локомотив" с двумя разборными сухопарниками**

Назначение самогонного аппарата **Феникс "Локомотив" с двумя разборными сухопарниками** - получение крепких спиртных напитков в домашних условиях.

**Отзыв Пьяного Снайпера** о самогонном аппарате Феникс "Локомотив":
- Перед тем, как получить самогон на этом аппарате, потребуется два усовершенствования конструктива:
Первое - установить клапан сброса избыточного давления для безопасной работы;
Второе - соорудить жёсткую подпорку под холодильник, что бы аппарат не перевернулся к концу перегонки.

См. также - Другие модели [аппаратов с несколькими сухопарниками](https://alco-shooter.ru/samogonnye-apparaty-s-neskolkimi-suhoparnikami)

**Плюсы и преимущества аппарата:**

* Наличие разборных сухопарников позволяет добавлять вкус получаемому продукту.

**Минусы и недостатки аппарата:**

* Предназначен в основном для перегонки сахарной браги. Получить максимальный вкус и аромат из зерновых и ягодных браг на нём сложно.
* Неразборная конструкция дистиллятора не позволяет хорошо обслужить и прочистить аппарат после использования;
* Сварное соединение узлов дистиллятора требует бережного и внимательного обращения;
* Минимально допустимый диаметр паропроводных трубок;
* Минимально допустимая толщина дна бака.

**Характеристики самогонного аппарата Феникс "Локомотив" с двумя разборными сухопарниками**

* Возможные объёмы кубов, литры: 12, 15, 20, 30, 40
* Тип нагрева: Газ, электрическая плитка, стеклокерамика, индукционная плита.
* Выход под съёмный ТЭН: Нет
* Толщина дна: 2 мм
* Толщина стенок: 1 мм
* Материал: Нержавейка AISI 304/430
* Царга: Нет
* Дефлегматор: Нет
* Сухопарник: 2
* Возможность установить медную насадку: Есть
* Возможность установить фальш-дно: Нет
* Возможность модернизации аппарата: Нет
* Производительность: Не указана

**Характеристики холодильника**

* Тип: Проточный
* Вид трубок: Змеевик
* Количество трубок: 1
* Диаметр трубки: Не указан
* Длина трубки холодильника: Не указана
* Съёмный носик отбора продукта: Нет
* Трубка связи с атмосферой: Нет
* Возможность механически очистить холодильник: Нет

**Безопасность аппарата**

* Клапан сброса избыточного давления на крышке: Нет

**Удобство использования**

* Сливной кран у бака: Есть на баках от 20 литров
* Ручки у бака: Есть
* Крепление крышки к баку: Резьбовое (барашек-шпилька)
* Крепление дистиллятора к крышке: Сварное
* Крепление всех элементов дистиллятора: Сварное
* Места замера температуры: Перед входом в первый сухопарник
* Возможность механически очистить весь дистиллятор: Нет
* Устойчивость конструкции: Центр тяжести смещён относительно площади дна
* Удобство транспортировки и хранения: Присутствуют тонкие трубки (узлы) сложной конфигурации, которые требуют бережного обращения из-за своей геометрии и сварных соединений

**Дистиллятор Феникс "Локомотив" с двумя разборными сухопарниками. Комплектация.**

1. Перегонный куб
2. прокладка
3. дистиллятор в сборе
4. термометр - 1 шт
5. кран для слива барды
6. барашки - 8 шт







