Инструкция к пульту кондиционера – что означают кнопки и значки

Расположу все функции и кнопки в порядке важности от часто нажимаемых к редко используемым.

1. **Чтобы включить кондиционер** нужно один раз нажать кнопку «on/off» – обычно это самая большая выделенная ярким цветом кнопка.[Значок включения/выключения](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/1-1.jpg)

Возможно, после нажатия кнопки прибор запустится не сразу (это зависит от выбранного режима и температуры).

1. **Чтобы включить нужный режим** есть кнопка «Mode» (может быть отображена на пульте в виде нескольких маленьких значков – снежинка/солнышко/капелька). При её нажатии режимы кондиционера переключаются последовательно. В большинстве приборов 5 режимов:

* автоматический (надпись «auto» или значок «треугольника» или другое);
* охлаждение (надпись «cool» или значок «снежинка»);
* обогрев (надпись «heat» или значок «солнышко»);
* осушение (надпись «dry» или значок «капелька»);
* вентилирование (надпись «fan» или значок «вентилятора» — важно [не путать режим «fan» с кнопкой регулировки скорости «fan»](https://kondicionershik.ru/regulirovka-skorosti-kondicionera/)).[Значок на кнопке переключения режимов](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/2-1.jpg)

После включения нужного режима важно подождать 5-10 минут пока «кондёр» перестроится.

P.S. Редко попадаются пульты, где режимы включаются не кнопкой Mode, а отдельными кнопками режимов – Cool, Heat, Dry и прочее.

1. **Чтобы настроить температуру** на каждом пульте есть кнопки «Temp». Они могут быть в виде «стрелок» или значков «+»/«-».[Значки регулировки температуры в комнате](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/3-2.jpg)

Принцип работы простой – какую температуру настроили на пульте, такую кондиционер будет поддерживать в комнате. Например, если настроили 25, то далее прибор будет стараться поддерживать в помещении +25 градусов (многие ошибочно думают что чем выше цифра, тем холоднее прибор будет дуть – это неверно!!!)

P.S.

* Конечно, если кондиционер неправильно рассчитан, то он никогда не добьется нужной температуры.
* На некоторых моделях настроенная цифра автоматически меняется на текущую температуру в комнате – не путайтесь!!!
* Кондиционер не будет холодить, если на пульте вы настроили 25, а в комнате, допустим, уже 24 градуса. Тоже касается и режима обогрева (прибор не будет греть, если в комнате нужная температура уже достигнута).

1. **Чтобы изменить скорость потока** воздуха из внутреннего блока нужно найти кнопку «Fan speed» (это может быть просто «Fan» или просто «Speed», или значок «вентилятора»).[Значок настройки скорости вентилятора](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/4-2.jpg)

На дисплее скорость вращения вентилятора отображается в виде шкалы или надписей low/med/high/auto (медленная/средняя/быстрая/автоматическая скорости). При настройке автоматической скорости прибор сам выбирает с какой скоростью в данный момент крутить вентилятор.

Настройка скорости не влияет на значение настроенной температуры (например, если настроили 25 градусов, то они же будут поддерживаться). Эта функция влияет лишь на быстроту охлаждения помещения (быстроту достижения заданной температуры).

Важно не путать регулировку скорости вращения вентилятора «Fan», и режим работы «Fan» (вентилирование – переключается при помощи кнопки «Mode»). Также не путаем автоматическую скорость вращения вентилятора с автоматическим режимом работы прибора («Auto» — переключается также при помощи кнопки «Mode»).

1. **Чтобы изменить направление потока** воздуха нужно найти кнопку «Swing» или «Air flow» или «Air direction» (она может быть в виде значков «похожих на стрелки» или «похожих на скобки»).[Значок настройки направления воздушного потока](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/5-2.jpg)

Поток у любого кондиционера регулируется в двух направлениях –  вверх/вниз и вправо/влево. Вверх/вниз у любого кондиционера регулируется кнопкой на пульте. А вот вправо/влево может быть регулировка и в ручном виде (в этом случае будьте осторожны и лучше выключите кондиционер).

Вариаций работы кнопки «Swing» вверх/вниз бывает несколько:

* бывает, что направление меняется в самом простом режиме (один раз нажали – шторки «плавают», второй раз нажали – шторки зафиксировались в любой точке амплитуды);
* бывает, что направление меняется пошагово (один раз нажали – шторка на шаг передвинулась, второй раз нажали – шторки еще на шаг передвинулись и так далее);
* бывает, что положение меняется, как показывает схематическое изображение на дисплее пульта.

Рекомендую с настройкой направления потока поэкспериментировать, чтобы найти самое безопасное положение (чтобы поток воздуха не дул на людей и на зоны отдых домочадцев – подробнее читайте [здесь](https://kondicionershik.ru/kak-pravilno-polzovatsya-konditsionerom/))

***Это были основные кнопки, которые есть абсолютно на каждом пульте. Далее разберем дополнительные, более редкие кнопки и функции.***

1. **Чтобы включить «режим сна»** используются кнопки «Sleep» (так же может быть «Good sleep»). Алгоритм работы данной функции у всех кондиционеров разный, но объединяет их то, что вентилятор работает на самых медленных оборотах. В данном режиме может автоматически изменяться настроенная температура не более чем на 2 градуса – это происходит постепенно в течение нескольких часов. Связано это с фазами сна человека, чтобы температура ночью при засыпании, пробуждении и в фазе глубокого сна была наиболее комфортной и безопасной.[Значок активации режима сна](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/6-2.jpg)

На дисплее в режиме сна часто изображается значок «в виде луны». Подробнее как работает именно ваша модель при активации данной опции можно узнать только в инструкции по его эксплуатации (идет с документами к «сплиту»).

Примерно такую же функцию выполняет тихий режим «Quiet», только температура автоматически не изменяется.

1. **Чтобы максимально быстро охладить** помещение используется так называемый «турбо режим». Кнопки на пульте имеют надписи «Turbo», «Jet», «Jet cool», «Powerful», «Hi power», или значок похожий на значок «ускоренного вентилятора». Чтобы активировать ускоренное охлаждение нужно один раз нажать соответствующую кнопку. После чего вентилятор внутреннего блока начинает вращаться с наибольшей скоростью. При достижении заданной температуры «турбо режим» автоматически отключается. Так же его можно отключить самостоятельно повторным нажатием кнопки.[Значки Turbo на кондиционере](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/7-1.jpg)
2. **Чтобы запрограммировать время включения или отключения** прибора используется таймер. У разных кондиционеров кнопки настроек таймера отличаются. У каких-то моделей всего одна кнопка («Timer»), у каких-то моделей на настройку времени предусмотрен целый блок кнопок («Clock», «Timer on», «Timer off», «On», «Off», «Cancel», «Set» и различные стрелки). У таких моделей настройка интуитивно более понятна – нужно сначала настроить текущее время, затем время включения или отключения «кондёра». А в моделях, где всего одна кнопка «Таймер», функцию переключения времени выполняют стандартные кнопки (регулировки температуры, вентилятора и прочие).[Значок таймера на кнопке пульта](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/8-1.jpg)

В большинстве случаев настройка начинается с нажатия кнопки «Timer». А далее лучше пользоваться инструкцией для конкретной модели для настройки текущего времени, времени включения или отключения «сплита». Если инструкция утеряна, то попробуйте найти её в интернете. Крайний вариант это пытаться настроить время и таймер так называемым «методом тыка».

1. **Чтобы отключить подсветку индикации на внутреннем блоке**, на некоторых пультах предусмотрена кнопка «Light» (так же может быть «Led display»). Эта функция просто отключает подсветку, если она раздражает, например, ночью. Ни на какие настройки отключение дисплея не влияет и кондиционер продолжает работать в настроенном режиме. Чтобы включить подсветку нужно повторно нажать на кнопку «Light».[Значок отключения дисплей на внутреннем блоке](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/9-2.jpg)
2. **Чтобы активировать функцию самоочистки внутреннего блока** на некоторых моделях есть кнопка «Clean» (может быть «Auto clean», «X-fan», «Blow»). Смысл этой функции заключается в том, чтобы просушить детали внутреннего блока от влаги (таким образом предотвратить появление плесени). Работает эта опция после выключения сплит-системы – вентилятор внутреннего блока продолжает вращаться некоторое время (обычно до 20 минут). При активации автоочистки (самоочистки) на дисплее пульта обычно загорается значок похожий на вентилятор. Поэтому очень легко перепутать эту опцию со стандартной регулировкой скорости вентилятора.[Значок активирующий автоочистку испарителя](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/10-1.jpg)
3. **Чтобы активировать ионизатор или плазменный генератор** для некоторых кондиционеров предусмотрена кнопка «Plasma» (может быть «Ion» или что-то подобное). Благодаря этой функции включается в работу дополнительный фильтр, осуществляющий в общем смысле две функции:

* очищает воздух от пыли и микробов;
* обогащает воздух отрицательными ионами.[Значки ионизатора](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/11.jpg)

Осуществляется это благодаря электростатическому полю, создаваемым дополнительным устройством во внутреннем блоке кондиционера. Опция полезная, если она есть на вашей модели, то обязательно пользуйтесь.

1. **Чтобы настроить поддержание температуры по датчику в пульте**, а не по датчику во внутреннем блоке, на некоторых моделях предусмотрена кнопка «I-Feel». Данная опция призвана более точно поддерживать температуру в зоне отдыха человека. Но, по моему мнению, вполне можно настроить комфортную температуру и с традиционным датчиком.[Значки для регулировки температуры по датчику в пульте дистанционного управления](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg)
2. **Чтобы посмотреть текущую температуру в комнате** на некоторых пультах предусмотрена кнопка «Temp». При ее нажатии на дисплее пульта или на дисплее внутреннего блока отображается текущая температура в помещении. Через несколько секунд после нажатия на данную кнопку, снова показывается настроенная температура. На некоторых кондиционерах текущая температура может показываться постоянно на внутреннем блоке устройства (отображается автоматически после настройки температуры).[Значок просмотра текущей температуры в помещении](https://kondicionershik.ru/wp-content/uploads/2019/01/13.jpg)